OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy ul.- dz.1452

w Mogielnicy na długości 174,0 m

Zakres robót objętych zamówieniem :

1. Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane mechanicznie w gruncie kat. III pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

2. Ustawienie krawężnika na ławie betonowej z oporem (B-15) po prawej stronie jezdni przy zachowaniu szerokości nawierzchni: 3,20 m, na długości 177,0 m, wraz z wykonaniem koryta w gruncie kat. III, głęb. średnio 10 cm, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, z odwiezieniem gruntu na odkład, na odległość do 3 km

Wysokość krawężnika 12 cm ponad nawierzchnię z kostki

3. Ustawienie po lewej stronie jezdni obrzeży betonowych 30\*8 cm na podsypce piaskowej , spoiny wypełnione zaprawą cementową na długości 174 m

1. Wykonanie podbudowy z tłucznia na całej szerokości jezdni ( 3,20 m) warstwą grubości 15 cm po zagęszczeniu z nadaniem spadku poprzecznego jednostronnego 2% w kierunku krawężnika
2. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej, grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm, ze spadkiem poprzecznym jednostronnym 2% w kierunku krawężnika

**Przy krawężniku na szerokości 20 cm obniżyć kostkę o 2 cm, tworząc ściek przykrawężnikowy**

1. Regulacja pionowa zaworów wodociągowych ,gazowych, i studni kanalizacyjnych

Ceny jednostek obmiarowych obejmują:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- transport materiałów na plac budowy

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania

- rozłożenie materiałów

- odwiezienie nadmiaru urobku na odkład na odl. do 3 km

- oznakowanie robót

- uporządkowanie placu budowy

Rozpoczęcie robót zgłosić do administratora istniejących urządzeń podziemnych ( wodociąg, gazociąg , telekomunikacja)

Technologia wykonania robót wg SST.

Ilości zaplanowanych robót określone zostały w formularzu Kosztorysu Ofertowego