Przedmiar robót

do kosztorysu na wykonanie przebudowy drogi gminnej w Mogielnicy

na długości 174,0 m (dz. nr 1452)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | SST | | Wyszczególnienie robót  1okalizacja.i obliczenia | | Jedn. | | Ilość | | Uwagi |
|  | | | | | | | | |
|  | **D-01.00.00** | | | **I. Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8** | |  |  | |  |
| 1. | 01.01.01 | | | Roboty pomiarowe związane z budową drogi w terenie równinnym | | km | 0,174 | |  |
|  | **D-03.00.00** | | | **II. Odwodnienie – CPV 45230000-8** | |  |  |  | |
| 2. | 03.02.01 | | | Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych | | szt | 2 |  | |
| 3. | 03.02.01 | | | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | | szt | 4 |  | |
|  | **D-04.00.00** | | | **III. Podbudowa CPV 45233000-9** | |  |  | |  |
| 4. | 04.01.01 | | | Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane mechanicznie w gruncie kat. III pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  174,0\*3,58= 622,92 m2 | | m2 | 622,92 | |  |
| 5. | 04.01.01 | | | Wykonanie koryta pod krawężnik i ławę w gruncie  kat. III, głębokość koryta 10 cm  (174,0-3,0)\*0,30= 51,3 m2 | | m2 | 51,3 | |  |
| 6. | 04.04.02 | | | Wykonanie podbudowy z tłucznia, grub.15 cm po zagęszczeniu  (174,0-3,0)\*3,20= 547,2 m2 | | m2 | 547,2 | |  |
|  | **D-05.00.00** | | | **IV. Nawierzchnia CPV 45233000-9** | |  |  | |  |
| 7**.** | 05.03.23 | | | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej, grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm  174,0\*3,20+3,0= 559,8 m2 | | m2 | 559,8 |  | |
|  |  | | |  | | m2 |  |  | |
|  | **D-08.00.00** | | | **V. Elementy ulic – CPV 45233000-0** | |  |  | |  |
| 8. | | 08.03.01 | | Obrzeża betonowe 30\*8 cm na podsypce piaskowej , spoiny wypełnione zaprawą cementową  171,0+3,0= 174,0 | | m | 174,0 |  | |
| 9. | 08.01.01 | | | Ustawienie krawężników betonowych ulicznych 15\*30 cm na ławie betonowej z oporem ( B-15) wraz z jej wykonaniem  174,0+3,0= 177,0 m | | m | 177,0 | |  |