# Kosztorys ofertowy

na przebudowę drogi gminnej w Mogielnicy

na długości 174,0 m (dz. nr 1452)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Numer  SST | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jednostka | | Cena jedn. | Wartość |
| Nazwa | Ilość |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **D-01.00.00** | **I. Roboty przygotowawcze -**  **CPV 45100000-8** |  |  |  |  |
| 1. | 01.01.01 | Odtworzenie ulicy i punktów wysokościowych | km | 0,174 |  |  |
|  | **D-03.00.00** | **II. Odwodnienie - CPV 45230000-8** |  |  |  |  |
| 2. | 03.02.01 | Regulacja pionowa skrzynek żeliwnych zaworów wodociągowych i gazowych | szt | 2 |  |  |
| 3. | 03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt | 4 |  |  |
|  | **D-04.00.00** | **III. Podbudowa – CPV 45233000-9** |  |  |  |  |
| 4. | 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane mechanicznie w gruncie kat. III pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 622,92 |  |  |
| 5. | 04.01.01 | Wykonanie koryta pod krawężnik i ławę w gruncie kat. III, głębokość koryta 10 cm | m2 | 51,3 |  |  |
| 6. | 04.04.02 | Wykonanie podbudowy z tłucznia, grub.15 cm po zagęszczeniu | m2 | 547,2 |  |  |
|  | **D-05.00.00** | **IV. Nawierzchnia - CPV 45233000-9** |  |  |  |  |
| **7.** | 05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej, grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm | m2 | 559,8 |  |  |
|  | **D-08.00.00** | **V. Elementy ulic - CPV 45233000-0** |  |  |  |  |
| 8. | 08.03.01 | Obrzeża betonowe 30\*8 cm na podsypce piaskowej , spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 174,0 |  |  |
| 9. | 08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych ulicznych 15\*30 cm na ławie betonowej z oporem ( B-15) wraz z jej wykonaniem | m | 177,0 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT – 23 % |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem |  |  |  |  |

Słownie zł:

Podpis: